**岳阳大型油烟机清洗加盟公司浅谈大型吸油烟机清洗注意事项**

保嘉清洗拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。

在酒店或是饭店我们会经常看到大型的油烟机，对于厨房的空气洁净有很大的帮助，也为酒店和饭店带来了很大的效益。

由于酒店或饭店的油烟机体积比较大，它本身就可以有很强的储存空间和一定的吸附功率，但是也正因为是大型的吸油烟机，它的缺点就体现在十分不好清洗，下面保嘉清洗给大家说说在清洗大型吸油烟机时需要注意的事项。

1、将大型吸油烟机扇叶小心拆下，浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中，浸泡约15分钟后，再用干净的抹布擦洗。大型吸油烟机的机身也用此溶液清洗，要注意将溶液湿度保持在60℃左右，去污力才好。这种自行调配的清洗液被证明对手部皮肤和眼内黏膜无刺激，对吸油烟机无腐蚀，清洗后表面仍保持原有光泽。高压锅内放半锅冷水，烧沸，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开吸油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶，由于高热水蒸汽不断冲淋扇叶，油污水就会循着排油槽流入废油盒里。

2、在大型吸油烟机盒内贴上一层保鲜膜，保鲜膜要有一部分超出储油盒外，完全盖住原有的盒内表面，让油烟吸附在保鲜膜上，每隔一段时间抽起置换即可。或者是利用吃完的塑胶布丁杯或纸杯代替原本的储油盒也可以，只要定期抽换就可省去清洗又不易洗净的麻烦。

3、大型吸油烟机必须按时清洗叶轮和其他部位的油污和积垢，在擦洗油烟机时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套。为保护烟机表面涂层，要经常擦洗干净，擦洗时要用肥皂液或中性洗涤剂。不能用水或清洗液直接喷淋机体，在清洗大型吸油烟机时应注意不要让水或清洗液流渗到电机、灯座、开关等电器部件上，以免造成漏电危险。