**邵阳高楼外墙清洗公司浅谈外墙清洗的注意事项**

保嘉清洗拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。

在城市高速的发展过程中，总会看到高楼大厦林立，各种幕墙材料光鲜亮丽，但是经历了长时间的日晒雨淋，风吹雨打，高楼外墙受到各种因素的影响，导致出现外墙颜色变化，局部腐蚀，外墙卫生脏，灰尘多，表面损坏等问题。因此及时的做好高楼外墙工作是十分必要的。

下面和保嘉清洗一起了解下外墙清洗的注意事项。

一、因为高楼外墙清洗存在着一定的危险性和复杂性，所以这项工作蕴含的科学性和专业性也比较高。而且施工人员需要通过专业的培训后及有多次高空作业经验才能上岗操作。专业的保嘉清洗公司一直采用坐式吊绳清洁方法：

1、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米拉力为两吨半左右）。

2、吊板（水曲柳木制成）。

3、钢丝绳（直径10毫米）。

4、U型蟹扣（钢制）。

二.外墙清洗人员必须经过专业培训并颁发外墙清洗资格证才能上岗。

三.上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

四.操作绳、安全绳必须分开扎在两个牢固的固定点上，并系上死结，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

五.施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，工作前要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好座板卸扣(操作绳上)，才能进行下吊工作。

六.下绳时，施工负责人要给予现场指挥，施工人员要相互帮助。

七.操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。

八.主管及施工人员随时相互观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

九.楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

十.操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。