**长沙专业油烟机清洗公司教你如何将油烟机清洗如新**

油烟机的性能好坏、使用方便与否很大程度上决定了家中空气的质量和厨师的身体健康，所以不能忽视对油烟机定期的清洗保养，特别是经过长时间的使用后，油烟机的表面和内腔会充满油污，影响其正常排烟效果，所以定时的正确清洗油烟机是保障油烟机正常工作的前提条件。

油烟机要如何清洗如新呢？

 （一）抽油烟机怎么清洗是比较头疼的问题。

我们清洗抽油烟机得从使用抽油烟机开始。在使用之前，将两只储油盒里撒上薄薄一层肥皂粉，再注入约三分之一的水，这样，回收下来的油就飘在水面上，倒掉后再如法炮制。

或者可以在储油盒里放一个小一号的一次性油盒，废油搜集满后取出扔掉就可以了。

（二）抽油烟机怎么清洗机身。

抽油烟机主要有机壳、风道、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。

清洗的时候要分清楚哪些可以清洁，哪些不能清洁。

首先切断抽烟烟机的电源，以保证最基本的人生安全。

用螺丝刀拧下机壳上的螺丝，将机壳和油网取下，如果油网上的油垢很厚，那么先用工具将多余的油垢轻轻刮拭下来，然后放入混有中性洗涤剂的温水中，浸泡三分钟后用干净的抹布擦拭干净即可。

（三）抽油烟机怎么清洗扇叶。

除了用油烟净之外，还可以用洗洁精+食醋混合液清洗，这种溶液对人体无污染。

还有一种是高压蒸汽法。具体做法是在高压锅内放半锅冷水，加热，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶，油污水就会循着排油槽流入废油盒里。油烟机的涡轮用同样的方法处理。

**油烟机清洗注意事项**

1、首先切断吸油烟机的电源，以确保人身安全。

2、吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。

3、轮和蜗壳内腔的拆洗：

(1)、拧开网罩盖板和网罩的螺钉，取下盖板和网罩。

(2)、然后再拧开风轮的紧固螺钉，取出风轮。

(3)、将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡，用软布洗净后擦干。

(4)、用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢，用软布洗净后擦干。

(5)、依拆卸的相反顺序将以上各部件装好。

(6)、安装好以后，检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。

4、清洗叶轮和蜗壳需要的注意事项：

(1)清洗时，电机和电气部分不能进水。

(2)清洁时，不能用力拉扯内部连接线，否则会使连接点松脱，造成触电危险。

(3)禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机，以防火灾事故的发生。

(4)清洗时，应戴上橡胶手套，以防金属件的锐边伤人。

(5)拆下的零件要轻拿轻放以免变形，清洗叶轮时特别小心，不可触碰或挪动叶片的配重块，否则，会造成整机振动，噪音增大。