**长沙油烟管道清洗加盟公司浅谈厨房油烟管道安装的注意事项**

在厨房安装油烟管道已经不是什么新鲜事了，一般要找专业的油烟管道清洗公司来解决，专业而且安全性高，下面保嘉清洁设置了三种油烟管道的安装布局方案。

一、将油油烟机管道通过吊顶接入烟道口。注意事项：

1、首先需要检查烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。

2、吊顶之前将油烟机排烟管预埋进吊顶上部，需要根据橱柜的设计图纸来确定排烟管在吊顶上。

外露口的位置，需要参照的还有油烟机的款式，一般说欧式油烟机的管道是在中间位置，而中式油烟机的排烟管口却在油烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。

3、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙，并保证其牢固不脱落。

4、如果灶具安置在阴台一侧，就需要注意排烟管道是否通过楼房的过梁的问题，原则上物业管理部门是不允许在过梁打孔穿越排烟管道的。

这种处理方式可以不必考虑烟道口与墙壁之间的距离，避免了因为烟道口距墙的距离大于吊柜的进深而影响到吊柜的安装，可避免完成安装后吊柜顶部留有一段横向油烟机排烟管而影响美观。

1. 此种方式不可避免的会在吊顶与油烟机上部露出部分上下走引的管道，朋友们可根据这个管道的位置和高度设计包管板等来加以修饰。

此种方法利于排烟的通畅和整体布局的美观。

二、吊顶紧贴厨房顶部，利用吊顶和吊柜顶部之间的空当横向引走排烟管。注意事项：

1、吊顶与吊柜顶部之间是否有走引排烟管道的条件。烟道口的位置必须高于吊柜顶部.煤气表主管位置不存在障碍等。

2、烟道口外部边缘距离后墙不超过吊柜柜体的进深，以便吊柜安装完毕后用封顶板将排烟管封闭住。如果此处留有煤气感应器，需要将煤气感应器引出安置在适当的位置。

三、排烟管道通过吊柜柜体进入烟道。注意事项：

1、烟道口要安排在吊柜柜体高度与进深厚度之内，具体尺寸以上下烟口边沿2000-2200之间为佳，烟道口外沿与后墙的距离不大于250为宜。以保证在安装完吊柜时排烟管在煤气表及煤气管道前部能有足够的空间走引排烟管。

2、中式油烟机因为上部通常有柜体，排烟管有空间走引，欧式油烟机不适合此种方式，原因是欧式油烟机上部通常不做柜体，如果需要采用此种方式，需要加高两侧吊柜，使欧式油烟机上部与吊柜顶部能有管道走引的空间，并在欧式油烟机上部设计为封闭处理，以避免排烟管道下垂绕行，影响排烟效果和视觉美观。