**株洲专业油烟管道清洗公司说说油烟罩的清洗方法**

在油烟机使用了很长一段时间后，就需要对其进行清洗保养，才能恢复其原来的吸油烟能力，而且避免了油烟对人体的伤害，在油烟机清洗内容中，有一项是清洗油烟罩。

下面湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司给大家说说油烟罩的清洗方法。

1、需清洗的范围和内容：烟罩内外表面、附属设施（可以取下来清洗的设施，如油网、风轮等）；烟罩延伸到罩上横烟管道的表面。灶台及地面的清场处理。

2、注意做好重点防范：电源、插座、电器设备的防水遮盖；被清洗区域范围内可能被污染的厨具用品进行搬离或遮盖；

3、清洗流程学习：

A、先观察整个烟罩油垢的程度，对重度油污的表面进行铲刮（注意：油垢很薄的表面或者经铲刀尝试铲刮，根本铲不起来的油泥的表面，就不需要铲，直接喷药水即可）

B、 喷洒药水，新员工仔细学习喷洒药水的方法，并配合进行开关及加水，停枪间隙，在老员工的带领下对表面进行刷洗，以达到\*的药水效果；学习清洗烟罩附属设备，如隔油网、运水风轮等：将附属设施取下来，堆放在一个适合的地方清洗（附近冷、热水提供方便，场地适合摆放清洗工具及清洗完成后适合摆放设施的地方），专用泡洗工具桶内注入开水，根据需要清洗的设备的高度及数量确定水的多少，将固态药剂用铲勺均匀洒进开水桶里，（切忌一次性将大量的固态药剂倒入开水里，会产生大量气体和滚水，造成伤害），固态药剂的多少，根据被清洗设施的油垢程度来决定。灵活安排。

C、细节处理：管道内积水处理，仔细检查管道内是否有清洗烟罩时打入管道内部的水，及时处理，防止滴漏。对已经清洗完成的表面，全面用干净抹布抹干（清洗完成，做完个人卫生 后，再检查一下，烟罩表面是否有白色药水印迹，及时处理）

D、清场：灶台表面，墙面、被清洗区域地面、案台表面，都需要进行过水清洗，并对表面进行抹干处理，表面无残留，干净整齐。离场前还需进行一轮巡视。

**烟罩内部药水喷洒方法：**

药水接触面与药水方向成45度角左右，目的是药水能均匀的打到一个面上而不会飞溅出去。需要重点分析，水流射出去后，反射的方向的水流可以飞溅到哪里？要将水流控制在烟罩以内位置。同时重点防范药水反溅到自己身上。\*次药水打完后，观察是否有未打到或化油效果不好的点，即时用长把刷洗工具对表面进行搓洗。然后等待油垢乳化时间约10分钟左右，视化油效果，决定是否需要进行第二次喷洒。

表面油污不厚的罩顶药水方法：

直接用清洗毛头吸附药水涂抹在表面化油即可。经过几轮涂抹，冲洗，即可清洗干净。清洗完成后，对表面进行抹干处理。

较重油污、严重油污的罩顶药水方法：

铲刮表面后，对表面喷洒药水，方法与烟罩内药水方法相同。需重点注意药水飞溅到吊顶表面，水流到烟罩内部及旁边的灯具，造成破坏。