**株洲专业空调清洗公司说说空调送风系统的清洗技术**

空调的送风系统能够将室内的空气温度调到设置的数值，让户外的空气经过负压方式会自动吸入室内，经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时会自动除尘和过滤。同时再由对应的室内管路与数个公用房间内的排风口相连，构成的循环系统将带走室内废气，集中在排风口“呼出”，而排出的废气不再做循环运用，新旧风形良好的循环。其中将温度冷却或加热的是风机盘管。

中央空调送风系统经过长时间的工作后，会积满很多的灰尘，容易滋生很多细菌，让人患上“空调病”也是这些细菌所为。下面分享下空调送风系统的清洗技术，大家可以多学学，为自己的健康带来保障。

（1） 管道清洁前首要对施工现场进行维护；地上铺彩条布或塑料布其它物品用防护布掩盖，然后进行清洁的各项工作。   
（2） 封闭新风机组上的风量调节阀。   
（3） 在出机组的水平管道上开操作辅佐孔1个，然后对送风管道进行清洁前整体查看录像。   
（4） 因为大堂有些比较高，清洁管道时，需凭借云梯将大堂顶部条形风口进行封堵。   
（5） 依据现场夹层内施工的难易度，将大堂主送风管道分为适合施工的若干有些，并在恰当的当地开若干操作孔，先用查看机器人查看录象，然后用机器人进行分段清洁。   
（6） 清洁完后再次对风道内查看录像，到达《空调通风体系清洁标准》和《公共场所会集空调通风体系清洁标准》要求后，康复一切部件，风管开口部位装置查看门。  
（7） 大堂顶部条形风口的清洁，凭借云梯用吸尘吸水机进行逐个清洁。各软衔接和风口的清洁 拆下软管和风管的衔接口，使用软轴机合作龙卷风进行清洁。风口使用吸尘机进行清洁，一切风管清洁完毕后康复各种操作孔和风口装置方位，在甲方检验后进行下一体系的清洁。  
株洲专业空调清洗注意事项：   
（1）每道工序施工前都应先做好现场维护后才可进行施工。   
（2）每个空调通风体系必须有清洁前、中、后的录像，确保不漏洗，且清洁作用优秀。   
（3）注意清洁程序，送风管道应从机组向结尾清洁，新风管道、回风管道应从结尾向机组方向清洁。