**株洲外墙清洗加盟公司浅谈外墙清洗流程及质量标准**

由于空气中的灰尘、油污以及酸雨(雾)的侵蚀，往往使一栋新建的大楼在短时间内变得脏污不堪，在一些空气污染比较严重的城市更是如此。如果没有定期的专业清洗和护理，很快就会失去了其原有的迷人风采，不但会缩短外墙的自然寿命，还极大地影响了城市的美观和形象。所以外墙清洗对于城市的重要性很大，下面湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司给大家说说外墙清洗的流程及质量标准。

**外墙清洗工作流程**

1、将高空功课工具运到建筑物顶部；

2、选择固定点将工作绳、安全绳拴牢，将绳索顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳索与楼檐接处点垫好，（防止楼檐磨损绳索）；

3、高空职员背好安全带，将座板通过U型卡拴到工作绳上，将工具放到工作桶中，再将工作桶拴到座板上，固定牢；

4、将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上；

5、由安全员彻底检查通过后，功课职员下到座板上；

6、高空职员自行调整工作绳，使其拉紧，确认自己座稳后，开始清洁工作。

注意事项：应留意将绳索避开棱角处，或锐利处，防止损伤绳索，有高压线的地方不可下绳。天色状况：在风力大于5级以上，雷雨天色不能下绳。

**外墙清洗质量标准**

清洗结束后，双方可通过互相观察，达到施工单位承诺的清洗质量标准及以下基本标准：

（1）玻璃幕墙清洗后应表面干净，不留水痕，并且在玻璃表面形成一层光亮保护膜，光泽度增加。

（2）瓷砖外墙清洗过后，瓷砖的表面干净，并保留一层光亮保护膜，即阻碍了污垢的形成，还保护了瓷砖的釉面。

（3）铝塑板外墙清洗过后，板的表面干净无水印。

（4）大理石外墙清洗过后，表面无污垢。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。