**株洲油烟管道清洗加盟公司保嘉简述油烟净化器正确的清洗方法**

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。

油烟净化器广泛应用于厨房的排烟系统中，也因为有了油烟净化器才能保障排出的油烟气体是无污染的，通过油烟净化器的油烟净化，将油烟分解为油粒、二氧化碳和水，最后把油粒收集并排出洁净空气。油烟净化器经过长时间的工作，会积累很多污垢，导致它的净化效果变差。油烟净化器需要定期进行清洗维护，才能保证工作效率，并且延长设备的工作寿命。可能很多人也会定期清洗油烟净化器，但是设备的工作效率却一直下降，这就是因为清洗工作人员清洗的方法不对，就没有达到很好的效果。下面跟保嘉清洗一起来了解：油烟净化器的正确清洗方法。

油烟净化器正确清洗的步骤：

1、取出电场。我们要清洗的是油烟净化器中的电池，在取出电池之前，必须先把设备的电源开关关闭，然后小心取出电场。

2、准备清洗的水。先准备好一个装水的容器，容器的大小应该能装下电场。在容器中注入温水（40~50度），然后向水中加入烧碱，按照比例（1：20）配置，轻轻搅拌让烧碱溶解在水中。注意水量应该能浸莫过电场。

3、浸泡电场。将取出来的电场放入容器的水中，让其浸泡20分钟，每隔2分钟提起电场，循环多次提起，直至电场干净。

4、电场放置地面。将浸泡后的电场拿出来，并平放于干净的地面。

5、水枪冲洗。用水枪直接对着电场冲洗，将电场冲洗干净。用水枪冲洗是因为水枪的冲力比较大，能够把那些浸泡不掉的污垢冲掉，让电场更干净。

6、晾干电场。将电场放在架子上，让电场上的水自然晾干，晾干后把电场重新装回净化器中。

      保嘉清洗希望大家能够定期清洗油烟净化器，建议油烟净化器每三个月清洗一次，如果设备工作的地方油烟比较重的，建议每月清洗一次。