**株洲高楼外墙清洗公司浅谈外墙清洗的规程及安全措施**

高楼建筑的外墙是一个城市的美好形象，它标志着城市的发展水平，为城市树立了良好的形象。可是建筑外墙是长期经受风吹日晒的地方，建筑材料很容易被侵蚀或是受污染，通过对其进行合理的清洗养护，可以很好的美化了城市的环境而且能很好的保护建筑物，下面和保嘉清洗一起了解下外墙清洗的规程及安全措施。

**高楼外墙清洗规程**

　　吊板清洗准时到作业现场，接受班长的工作安排。

　　在作业下方用红绳围住，并放置警示牌;检查作业面上有无影响清洗的问题(如窗户是否关好);盖好绿化、车辆等须保护的东西;对不能遮盖的应及时冲冼干净。

　　辅助工接好水源、电源，并试验设备是否正常，并确定风向。

　　班长监督操作工检查绳、保险绳、自锁器、座板、水枪等是否正常。根据工作安排，2人一组，开始放绳，放绳时必须有人监护。

　　辅助工协助班长根据清洗要求及墙的污染情况，分配药水。

　　操作工穿好雨衣雨裤，并检查工具材料是否齐全，绑扎是否牢固。在辅助工的帮助下，上座板开始作业。

　　按预先清洗方案仔细清洗，清洗工作中发现问题隐患(如清洗剂选用不当，墙面褪色;墙面脏物清洗不净;玻璃瓷片松动等，应及时报告班长。

每吊落地后，应及时处理掉下物，多余的药水应集中倒回药水桶内，不得随意倒弃，不能用的药水应集中。

**高楼外墙清洗作业人员操作规程**

　　1、 作为专业外墙清洗公司，必须要求施工人员完全遵守公司与客户约定的各项条款按标准施工作业;作业过程中必须严格执行各项安全操作规范及质量标准，保质保量的完成任务。

　　2、作业人员在与客户交流时需要客气、周到、友善，不顶撞客户，礼貌交流。

　　3、作业现场应遵守客户或相关管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。

　　3、作业施工人员应积极配合客户对施工质量的监督，接受客户的指导与检查。对不合格项目及时整改，不能有不良情绪，必须始终坚持壳户是上帝的工作态度。

　　4 、施工作业过程中必须注意保护客户的一切设备、设施。