**株洲高楼外墙清洗有哪些基本常识？**

多大厦外观造型独特，建材高档，如幕墙玻璃、铝合金、大理石、金箔贴面及各种面砖的外墙装饰面，显得豪华气派、光彩夺目，并以此跻身于标志性建筑的行列。但是漂亮的建筑需要经常的清洁保养才能保持荣光焕发，避免和减少材质的损坏，因此，越来越多的业主注重外墙的保洁，并把它看作是塑造企业良好形象的举措。

根据目前实际情况，大厦外墙的一般清洗期为6-12个月(仅供参考)，是在室外和高空中作业，需使用高空吊篮、吊板、升降台等运载工具，作业难度高，危险性大，因此操作人员必须身体健康，专业培训，严格遵守操作规程和安全规范。

外墙清洗方法

　　1、查看作业现场，确定作业方案。

　　2、安装运载工具——吊篮或吊板，在地面上设栏护绳和安全告示牌。

　　3、准备清洗设备及工具，包括高压冲洗机、胶皮管、水桶、毛滚、胶刮、毛巾、百洁布、刷子、铲刀、刮刀等相应辅助工具和溶剂等。面砖采用偏酸(PH值5-6)或偏酸(PH值8-9)清洗剂，铝合金板、玻璃幕墙、大理石等采用中性(PH值7-8)清洗剂。

　　4、清洗方法：

　　(1)、用高压清洗机接出的胶管或水枪冲洗墙面。

　　(2)、检查墙面上有无粘着物等污迹。如有，用刮刀等相应辅助工具和溶剂除去。

　　(3)、将毛滚浸入桶中，待充分吸入清洁剂后均匀涂抹在墙面上。涂抹时，一般是由上往下，再横向移动，交叉相压，不漏涂。

　　(4)、视墙面脏污程度，用刷子、磨盘、百洁布、胶刮等擦磨，再用清水冲洗净。

　　(5)、确认一次应作业范围(一般宽度为1.5米左右)的墙面已清洗完毕，滑动吊篮或吊板，继续往下作业，直到地面，再整理工具，添加清洗剂，再上屋顶开始第二趟作业。

　　5、全部作业完成后，收拾整理机器设备和工具，撤去地面栏护绳和告示牌，将地面水迹擦净。

　　作业时，屋顶和地面都要有人监护，并用步话机保持联系。

湖南保嘉清洁公司专业从事长沙石材翻新、长沙石材养护、保洁外包等服务，业务遍布长沙、株洲、湘潭、娄底、衡阳、永州、邵阳、岳阳、吉首、张家界等受到了良好的口碑。实惠的价格、专业的技术，您的不错选择！