**湘潭专业空调清洗公司浅谈空调水系统清洗的注意事项**

对于使用空调的人来说，可能并不清楚空调里面的冷却水系统，下面就给大家传达一下空调冷却水系统的知识，空调的冷却水系统经过一段时间的运作后，会积累有大量钙镁碳酸盐垢及微生物淤泥。这些物质牢固附着于空调系统铜管内表面，导致传热恶化、循环压力上升，影响机组的运行效率，不仅造成了一定的成本浪费，还会给中央空调的安全运行带来威胁。所以很有必要对空调的水系统进行清洗。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。我们依靠诚信、专业的服务态度，已承接多种清洗保洁业务，严格按照6S标准为三一集团，晟通科技，芙蓉区政府，湖南省委九所宾馆、省人大、广汽三菱、中国建设银行，中国移动公司，中国中兴通讯，华天大酒店，衡阳富士康等多家企事业单位大型百货商场、和上千家连锁酒店提供过清洗、保洁服务，赢得众多客户的信赖。

**下面给大家说说空调水系统清洗的注意事项**

1. 开机前，应对其水系统进行清洗，新安装的设备着重去除焊渣、油污等。

2. 在运行过程中，每隔一到两周应对水质进行监测，并根据监测的值进行相应的调整水处理药剂的浓度(加药量)，一般PH值规定范围内(6~8)，冷却水的浓缩倍数在2.5~3.5左右。

3. 找专业的公司做中央空调水处理，根据水质的情况，做相应的针对性处理，常见的是添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂。

4. 定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。

5. 停机后应将有冻冰危险的冷却水放掉，室内部分对于冷媒水，若没有冻冰危险造成管道冻裂时，可以不放掉。春季开机前应对除污器和过滤网等进行彻底清洗，机组运行一段时间后，再清洗一次除污器和过滤网。