**湘潭油烟管道清洗加盟公司浅谈油烟机清洗注意事项**

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。

众所周知，油烟机在所有家电中使用频率较高的家电之一，我们几乎一日三餐都离不开它，也确实很大程度上提高了人们的生活质量。然而，很多油烟吸附在油烟机上也非常难清理干净。长期不清洗油烟机的话也会给人们的生活带来很大弊端和隐患。有关专家指出，长期不清洗的油烟机，在开机时电流是正常值的3倍左右，这容易导致电机烧坏，减短油烟机的使用寿命。长期不清洗油烟机会导致油烟机内部积聚油烟，影响油烟机的排烟效率，内部积聚的油烟也会慢慢腐蚀油烟机零件，导致油烟机故障等问题。油烟机内部的废油产生的气味有致癌作用，所以说定期清洗油烟机尤为重要。

**油烟机清洗注意事项**

一、改变认识

为了避免油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生，我们应定时对油烟机进行清洗，以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多。在使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通，这样能防止厨房内的空气形成负压，保证油烟机的抽吸能力。最好不要擅自拆开油烟机进行清洗，因为电机一旦没装好就不能保证吸烟效果，且会增大噪音。

二、油烟机清洗人员的选择

清洗吸油烟机最好找厂家的专业服务人员，尽量不要选择马路清洗人员，以免上当。吸油烟机安装位置、高度及出风管的走向的选择好坏，可以直观的影响吸油烟机的吸油烟效果。要获得较好的吸油烟效果，安装时可以参照以下标准：

1、吸油烟机应安装在燃气灶具中心点正上方位置上，其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。

2、尽量不要把吸油烟机安装在门窗等空气对流较强的位置附近，以免影响吸油烟效果。

3、出风管不宜太长，最好不要超过2米，而且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响吸油烟效果。