**邵阳中央空调清洗加盟公司简述中央空调清洗技术要求**

保嘉清洗是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。公司拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。

中央空调是大型商场或写字楼经常使用的电器设备，因为其使用的制冷制热效果好，备受很多用户的喜爱，但是中央空调使用久了，就需要进行定期的清洗保养，来延长中央空调的使用寿命，下面保嘉清洗给大家说说**中央空调清洗技术要求。**

1、部件清洁   
    选用专用工具、器械对部件进行清洁，确保清洁后的空调体系部件均满足清洁的请求，部件可直接进行清洁或许拆开后进行清洁，清洁作业开始时记载下部件的方位，清洁后的部件应康复到本来地点的方位。可调理部件还应当康复到本来的调理方位。

2、风管清洁   
    选用专用风管清洁设备铲除通风管道内的尘埃与杂物时，风管的清洁作业应当分段分区域进行，在[长沙管道清洗](http://www.csyaning.com/" \t "http://www.csyaning.com/news/_blank)风管清洁作业段与非作业段之间之间应当采取有用阻隔措施，控制敏感异味并不行呈现尘土飞扬的状况，清洁过程中铲除出的污染物有必要搜集起来妥善处理。   
必要时可在通风管道上开清洁辅佐修理口，并装置可开闭的清洁修理门以供清洁机械进出及进行相应的清洁与检查作业。   
3、消毒处理   
    会集空调通风体系需求清洁并消毒时，应先进行体系或许部件的清洁，到达相应的清洁请求后再进行消毒处理。应挑选在确保消毒效果的前提下对风管及设备危害最小的消毒剂，消毒后应及时进行冲刷和通风，避免消毒液残留物对人体与设备形成危害。   
4、污染物控制   
    清洁过程中风管内部应坚持适当的负压，作业区需进行阻隔与掩盖，铲除出的污染物有必要妥善搜集保管，避免会集空调通风体系内的污染物分布到非清洁作业区域，并按国家有关规定处理污染物。  
5、现场维护  
    （1）施工现场内一切物品均应做维护掩盖，若有与尘埃触摸后不易掉落或不宜擦洗的物品将做密闭掩盖。   
    （2）掩盖物用塑料布或彩条布。   
    （3）对挂在墙上或立壁上易掉落的东西应取下来包装好并保留，待风道打扫完后再挂上。   
    （4）施工现场攀爬有必要用梯子，不行践踏桌椅、货台等。   
    （5）现场设专人关照物品，并做物品计算记载。