**长沙中央空调清洗内容 能有效延长空调使用寿命**

由于中央空调的制冷迅速、均匀，舒适度高备受很多用户的喜爱。早期大型商场、宾馆、写字楼等场所被广泛的使用，自空调发明开始，就知道人们有趋向于舒适的属性，这也是有中央空调的商场和写字楼很多人愿意去的原因之一。在中央空调长时间使用后会在内部积满灰尘，不仅增加中央空调的能耗，还成为了细菌的聚集地，让体弱者很容易患上“空调病”，此时，中央空调清洗就显得尤为重要了。

有很多朋友想知道怎么延长空调的使用寿命，定期清洗中央空调就对了！下面保嘉清洗给大家介绍下中央空调的清洗内容。

**中央空调清洗内容**

1、风管系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等;

2、 新风机组的清洗：清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段;

3、 风机盘管：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

**中央空调清洗要求**

1. 风管清洗

采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。

1. 部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

3.冷却塔清洗

检查冷却水是否有致病微生物，首先采用化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理，然后将塔内的水排空，并对冷却塔内壁进行彻底清洗。

4.冷凝器清洗

根据客户的需求，提供主机通炮，或是安装在线自动清洗装置。彻底清洗中央空调主机冷凝器上的污垢，恢复冷凝器的热交换效率。