**长沙中央空调清洗加盟公司保嘉简述中央空调过滤网清洗方法**

保嘉清洗拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。

中央[空调](http://product.pconline.com.cn/itbk/jd/ac/1111/2580411.html" \t "http://product.pconline.com.cn/itbk/jd/ac/1803/_blank)过滤网是尘螨和霉菌滋生地，也是给人身体带来危害的地方，如果没有及时清洗保洁，空调运转时，大量病原体从出风口喷出，弥漫到室内每个角落，人长时间待在空调环境内，就会感到头晕、乏力、免疫力下降等症状。

清洗中央空调过滤网，听起来技术含量很高，实际上自己在家就可以完成，轻松取下空调过滤网，自来水下面冲一下重新装上即可。不过保嘉清洗告诉大家，大型的中央空调系统清洗还是得找专业的清洗公司来，那样清洗得才更彻底。

　工具准备

　　家用中央空调区别于传统分体式空调，一般为一台室外机带动多台室内机的形式，室内机直接吊顶隐藏，美观节省空间且送风均匀。

　　第一步：清洗保护栅栏和出风栅栏

　　清洗室内机翅片正是利用的冷凝水能够尽快排出的原理。打开室内机的保护栅栏将，将保护栅栏和出风口的排风栅栏做表面清洁。

　　第二步：清洗初级滤网

　　室内机栅栏口初级滤网也要清洗干净，让室内机的第一道关卡足够干净。

　　第三步：清洗换热器

　　将空调室内机专用清洁剂均匀的喷洒在换热器的表面，等待至清洁剂稍微开始溶解，开启空调的制冷模式30分钟左右。让冷热交换产生的冷凝水把清洁剂带到各个角落。这时候冷凝水的流出，污垢也随之排出。

　　温度设定不能太高或太低

　　制冷时室温一般设定比室外温度低5度即可，一方面可以节能，另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应。

　　注意清洁尽量少开窗

　　要注意室内机的清洁，清洗节奏一般是每年一次。若室内安装了全热交换机，则可以尽量少开门窗可以减少室内外热量的交换。

　　出风口角度也很有讲究

　　室外机的出风口处一米以内不要有遮挡物，否则既浪费电力又有可能造成室外[压缩机](http://product.pconline.com.cn/itbk/jd/fridge/1201/2653877.html" \t "http://product.pconline.com.cn/itbk/jd/ac/1803/_blank)过热而损坏空调。在装修的时候不要只想美观而在出风处做灯槽，这样会大大降低空调的制热效果。

　　空调小故障排查

　　若中央空调在工作中面板显示故障代码，可先关掉空调，并将空调的电源断掉，过三分钟，重新通电开机看是否能正常工作，若正常则是空调出现的误保护。若不正常，可进一步联系售后上门检修。