**长沙外墙清洗公司告诉你外墙清洗有哪些标准**

很多人会有疑问，为什么要进行外墙清洗呢？小编接下来可以告诉大家，对于任何材料来说，日光的长期暴晒是造成污染和侵蚀外墙的原因之一。而且有危害的射线，太阳直射下的高温以及四季温差的变化，很容易造成建筑物外观材料老化，失去光泽，易受污染等现象。加上风雨的侵蚀，会对高层的外墙造成金属材料的锈蚀，塑料合成材料的老化，水泥材料的开裂等严重后果。

**下面保嘉外墙清洗公司告诉你外墙清洗油哪些标准呢？**

1、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。  
2、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。  
3、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。  
4、工作前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。  
5、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。  
6、工作前要先后穿好工作服，戴好安全帽，要先系安全带，保险锁，系好卸扣， 同时坐板扣子要打紧，固死。  
7、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。  
8、操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。  
9、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场．切实履行职责．随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。  
10、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。  
11、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。

12、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。