**长沙大型水箱清洗公司浅谈二次供水水箱清洗消毒的标准**

对于二次供水相信大家并不陌生了吧，其实二次通过集中式供水在入户之前经再度储存、加压和消毒或深度处理，通过管道或容器输送给用户的供水方式。而在这个过程中就需要用到二次供水水箱来储存需要使用的水了。如果水箱不干净，或者长期没有经过清洗，造成的水质污染就会严重影响到了人们的身体健康。

建议需要清洗大型水箱的可以找专业的水箱清洗公司，湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司让清洗流程标准化，服务化。

1. 清洗标准

(1) 确定清洗时间后，应告示停水，通知清洗所需要的时间和停水时问，便于用户做好贮水准备。

(2) 应了解供水系统的运转情况，掌握水箱的数量、材质和贮水吨位，确定接电部位及清洗所需的人力、物力与设备，并 相应做好一切准备工作，通知停止进水、放水。

(3) 进入现场后，接好电源，检查是否通电或漏电，有无隐患与小安全；然后放置水泵抽水、排水、并随时观察排水情况。

(4) 待水池的余水在 12cm — 20cm 时， 清洗人员穿清洗工作

服和雨鞋进入池内，严禁赤脚和穿自己的衣服进入池内。依次从水池顶部→四周池壁（尤其是池壁结合有折隙的地方）→ 池底→池底水槽刷洗 3 遍，彻底清除蜘蛛网、泥沙、水渍， 撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗 2 遍，抽干脏水。

1. 消毒规程
2. 清洗干净后，撤出水泵，断开电源，做好消毒准备工作。
3. 配制消毒药：依据水池贮水量，按 0.05 一 0.1％的比例，将水遇净溶于容器内，罐装在压缩式喷雾器内，消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套，进入池内依次从顶部→四周池壁→ 池底水槽进行喷雾消毒， 退出水池 （不能涉足已消毒的地方）。
4. 盖好进出孔盖 30 分钟后，再放水入池，清洗干净残留药物。
5. 开进水阀送水，对饮用水进行消毒。 对水池（箱）周围卫生进行清扫。 做好清洗消毒记录，并于 24 小时后通知卫生监测部门采

样化验。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。