**长沙开福大型油烟管道清洗公司简述油烟净化设备的特色！**

油烟一直是人们烹饪时比较讨厌的污染物，如果在做饭时不及时排出很容易引起人体的健康问题，通过油烟净化设备可以很好的净化厨房的环境，从而烹饪出更加健康的食品。

那么现在的油烟净化设备有哪些特色呢？

1. 静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构或板式结构，使静电场能均匀地达到最大的均匀电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；  
   2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗保护方便等特色；  
   3、设备运转时噪音小，阻力小，运转成本很低；  
   4、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会主动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是选用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更简单被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化作用的同时，还具有主动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；  
   5、净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。

在油烟净化设备长期的使用中，会要对其进行清洗，来保证其原有的净化效果。目前湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司有比较好的清洗大型油烟管道的方法。

1、机器设备清洗法：关于油污较少，清洗周期短的烟道选用此法清理，先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再用30米长的电动软轴刷将油污刷洗干净。此法使用于30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。这种不易清洗而且简单积油要缩短清洗周期。  
　　2、人工进入法：关于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去进行清理，此法劳动强度较大，需要注意加强通风，装备低压（36伏）照明电源。  
　　3、拆卸法：当烟道小于40公分见方时，人工无法进入时选用此法，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟道向两方延伸清理，此法作用好，难度较大，费用较高。  
　　4、空降法：此法主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道，技术人员先拆下管道的最上截和最下截，在烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，技术人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大，技术性强，费用较高，清理作用好。由于竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。  
　　5、开孔法：此法关于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道选用此法，油烟管道清洗技术人员选用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。