**长沙油烟管道清洗加盟公司简述油烟净化器的特点及清洗注意事项**

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。

使用油烟系统的酒店或是饭店老板都非常清楚，厨房油烟净化器排烟管道由于长时间的使用会积累很多污垢，这不仅会影响油烟净化器的净化效果，有时由于温度过高还会发生火灾。下面了解下油烟净化器的特点及清洗注意事项。

**油烟净化器的特点**

1、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；

2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点；

3、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；

4、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，豪日静电式油烟净化器的电源是采用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；

5、净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。

**油烟净化器清洗注意事项**

1、瓷瓶最后一定要用清水清洗干净并抹干。因为强碱之类的电解质如果残留在瓷瓶表面会引起其表面爬电，影响设备的正常运行及存在安全隐患。

2、如果发现瓷瓶有开裂的现象就必须更换。

3、挡渣网板一定要装回静电式油烟净化设备的入风口的槽轨上。