**湘潭外墙清洗加盟公司浅谈外墙清洗的注意事项**

高楼外墙是一个城市标志性建筑的美好形象，只是会经常禁受风吹雨打，以及阳光的暴晒，这样就很容易造成材料的侵蚀和老化，影响城市的整个形象，所以在近几年来，高楼外墙清洗也得到很多人的高度重视，为了增加外墙材料的使用年限，树立城市的美好形象。有必要进行外墙的清洗保养工作。

下面保嘉清洁给大家说说外墙清洗的注意事项。

1、作为专业外墙清洗公司,必须请求施工人员完全信守公司与客户商定的各项条款按标准施职业业;作业过程中必须严格执行各项安全操作规范及质量标准,保质保量的实现任务。

2、作业人员在与客户交流时必要客气、周到、亲善,不顶撞客户,礼貌交流。

3、作业现场应信守客户或相干管理的规定,文明施工,不得影响他人或生活。

4、作业施工人员应积极客户对施工质量的监督,接受客户的领导与检查。对不合格项目即时整改,不能有不良情感,必须始终坚持壳户是上帝的职业态度。

5、施职业业过程中必须注意保护客户的一切设备、设施。

外墙清洗项目岗位素质要求、分工及职责:项目经理:具有多年各类型大厦外墙清洗作业的管理与实施经验,对项目的实施进度及质量负责;负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题;负责与客户及相关人员的协调工作。

现场主管:具有多年各类型大厦高空作业的管理与实施经验,项目经理对作业现场人员进行调度,并进行作业指导。高空作业人员及现场安全监督员:具有多年各类型高空作业的丰富经验及良好的个人综合素质。

施工工具:高空高空缆绳、保险绳、安全带等相关材料及其它配套工具。清洁剂:保嘉所使用的清洁剂为呈中性偏碱性的清洁剂,经稀释后PH值为8-10之间,不会对外墙瓷砖、玻璃等材料造成伤害。

安全保障:外墙清洗作业在确保安全的情况下,要保证质量,两者相符相成,保嘉的全体高空作业员工全部进行高空作业的培训,取得相应高空作业的证书,有着丰富的实践操作经验;高空作业员工均由保险公司进行个人意外伤害保险投保。高空作业组经过多次实战,积累了丰富的经验,安全施工率达到百分之百。