**长沙中央空调清洗加盟公司简述中央空调需要清洗的部位**

中央空调之所以要进行清洗是因为中央空调长期使用后，里面会被灰尘和细菌污染，而且吹出来的空气会有发霉的味道，严重威胁到人们的身心健康。为了吹到健康空气的空调，很有必要找专业的中央空调清洗公司来清洗，下面保嘉环保清洗给大家说说中央空调需要清洗的部位有哪些。

部位一：室外机

室外机主要是起散热作用，室外的空气也通过它来进行循环交换，一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟，这些都是有碍空气清新的因素。

部位二：面盖和滤网

室内的主机或立机，应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。中央空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多，不但对人体不利，还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一段时间没有使用中央空调，也很容易让中央空调内留下霉变的物质，所以在使用前，一定要清洁滤网。

清洗部位三：排水管

空气中的灰尘进入大金中央空调内，制冷后，随废水流入水槽，长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管，使中央空调漏水。

清洗部位四：轴流风扇

轴流风扇就是滤网下的一根长轴，它表面容易缠绕脏东西。

中央空调清洗部位

清洗部位五：水系统和风管机系统定期清洗过滤网;

只要一旦开始使用中央空调，那么水系统和风管机系统都要定期的来清洗其中的过滤网，保证其清洁卫生。每一次清洗的时候，将中央空调的过滤网抽出来，并且用软毛刷轻轻的刷去过滤网上的灰尘。当然也可以选择用清水清洗的方式来去掉过滤网上的灰尘，最重要的是清洗过后必须要晾晒干之后再装入空调中使用。如果没有晒干的话，会造成一定的影响。

清洗部位六：冷凝器和蒸发器盘管定期清洗;

大多数时候清洗中央空调，用户最直观的体验就是清扫过滤网，其实中央空调的冷凝器和蒸发器盘管使用久了之后也会堆积灰尘的，所以这个时候也需要使用毛刷或者其他清洁工具将盘管中的灰尘刷干净。在清洗的过程中，毛刷清扫的时候位置得沿着盘管垂直的方向进行清扫，而不要按照自己方便的水平方向进行清扫，因为这很容易将盘管的肋片碰坏。所以消费者在进行固定清洗的过程中，还得按照正确的方式来进行清洗，不然就会将中央空调的某些零件给弄坏。

清洗部位七：季节性停机前后定期全面清洗

比如夏季结束有一段时间将不使用中央空调了，那么就得将中央空调全方位的进行一个简单的清洗，不论是过滤网还是冷凝器或者蒸发器等，外观也得进行擦拭工作，并且在清洗好之后打开空调器的风机，让其运行一两个小时，使得空调内部变得干燥，然后用防尘套将空调套好。在下次使用之前，做个简单的清洁工作，就更加清洁卫生了。