**岳阳油烟机清洗加盟公司浅谈油烟净化器的特点**

油烟净化器是油烟管道末端处理油烟污染气体的装置，通过现有的油烟净化器运行周期一般在30--60天就会完全失去净化功能,原因是:电极有吸附污垢的必然性,油烟净化器在工作状态下,油污连续不断的被电极吸附,电极的污物越多,净化效率下降就越多,当电极表面被污物完全覆盖时,电场就会停止放电,导致净化器停机.如果恢复正常工作,就必须用人工清洗的方法,清除电极表面油污,由于油污的沾性和不易溶解的特殊性给清洗工作带来一定难度的，同时也会产生高额的清洗费用。为了给厨房营造良好的空气环境，定期清洗油烟净化器是不错的主意。

下面保嘉清洗给大家说说油烟净化器的特点：

一、高效净化率

1、净化效率的高低，取决于电场的强弱，电场的强弱来自于脉冲电源输出功率的大小，为解决脉冲电源输出功率不足的问题，大功率高频脉冲电源和大功率高压发生器，输出脉冲电压达4万伏，电场的场强大大提高，油烟的净化效率高达95%以上。

2、油烟净化器增加了废气通过行程，采用两级净化模式及双供电系统，使通过净化装置的废气分布均匀，流速减慢，并提高电场放电强度，从而大大提高了油烟净化效率。

3、在油烟净化器上安装监测系统，能够有效确保该设备能在高效状态下，保持稳定运行对该设备工作状态实施全程监控，从电源输入到脉冲电压输出，高压输出以及等离子电场工作状态。都能显示出这几个部位工作是否正常和出现故障的准确位置，以便准确快捷排出故障。

4、油烟净化器使用常态化自动清除电极污物的新技术，电极始终保持清洁状态，确保电场正常放电，避免了因为电极被油污侵蚀导致停机的问题发生，使净化器始终保持在高效率状态下稳定运行。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。