**岳阳高楼外墙清洗公司浅谈玻璃清洗的常识**

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。我们依靠诚信、专业的服务态度，已承接多种清洗保洁业务，严格按照6S标准为三一集团，晟通科技，芙蓉区政府，湖南省委九所宾馆、省人大、广汽三菱、中国建设银行，中国移动公司，中国中兴通讯，华天大酒店，衡阳富士康等多家企事业单位大型百货商场、和上千家连锁酒店提供过清洗、保洁服务，赢得众多客户的信赖。  
  公司拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。

下面保嘉清洗给大家说说玻璃清洗的常识。

1、磨砂玻璃的清洗

　　磨砂玻璃的清洗一直是人们中的难题，给我们的总有一层污渍在表面，怎么都擦不干净，毛套涂湿的时候就感觉非常的亮，但是一旦干了就觉得花花的不平整，南昌外墙清洁公司用专业的清除剂喷上后，再用布、报纸擦拭。这样基本直接可以擦拭的掉，或者我们还可以使用干布蘸油来清洁，这是清楚磨砂玻璃最好的方法。

　　2、彩晶玻璃的清洗

　　彩晶玻璃是用AB胶附于玻璃表面而成，所以很容易发生脱落，因此南昌外墙清洁公司在清洗的时候应注意掌握好恰当的力度，先用干的软布轻轻地擦拭，在擦洗的时候还应注意不可使用其它会溶解胶的物质。

　　3、上色玻璃的清洗

　　上色玻璃一般用专用玻璃漆进行上色制成，不专业的清法方法非常容易对玻璃的色彩层造成伤害，在清洗的时候一定不能用含有氯的清洗剂，更不能用钢丝球等硬度很高的刷子刷洗，会直接刮落色漆。

　　4、雕刻玻璃的清洗

　　雕刻玻璃是以冰雕、砂雕、水切割等工艺加工成的，这种艺术玻璃具有表面凹凸不平的特点，所以经历时间久了灰尘会积在上面，加上是凹凸不平的效果，清洁起来更要花些精力和功夫，这样的雕刻艺术玻璃可以用软布加清水的方式进行擦洗，南昌外墙清洁公司但是不可以使用具有酸性的清洗剂，酸性清洗剂会对玻璃造成伤害。

　　5、中空玻璃的清洗

　　中空玻璃隔断由两层玻璃制作而成，玻璃的外表与普通的钢化玻璃不同，南昌外墙清洁公司所以可以使用和普通玻璃清洗一样的办法，不过需要注意的是不可以用较硬的东西去碰触玻璃的表面，以免造成玻璃表面划伤。