**株洲专业空调清洗公司说说空调清洗的内容及注意事项**

空调是我们很熟悉的电子产品，它能有效的净化室内的空气，调节室内的温度，给人体最舒适的生活环境，但是空调用久了，总会出现或多或少的“毛病”，打开空调面板后，我们会发现过滤网上面积满了灰尘，成为了细菌的聚集地，为了防止吹到不干净的空调，很有必要对空调进行有效的清洗。

**空调清洗的内容有:**

1. 室外机：室外机的清洁主要就是散热片，室外机长期在外面。特别是在高粉尘的环境里工作的室外机散热片更是要注意。如果散热片上面的灰尘过多会导致空调的散热情况不好，不但耗电量增加很多还会导致空调的寿命缩短，严重的还会烧坏压缩机。
2. 室内机：这也是清洗最关键的一个，因为室内机才是空调致病的最主要原因。清洗的部位主要就是过滤网和风口了。打开室内机的面罩，就会看见防尘网，长时间没清洗回导致上面覆满了厚厚的一层灰尘，遇到超市的天气上面还长满了霉斑，这是室内机传播疾病的一个主要源头。取下来后清洗干净后还要用消毒液在一次消毒，消灭传染源。
3. 出风口：这个地方不好清洗，所以在清洗的时候一定要特别的小心，更不能用水直接清洗，那样不但洗不了空调反而会使里面的电路板进水而被烧坏。这个地方要用空调专用的清洗剂和消毒液用布慢慢的擦拭，清洗完毕后好要晾一段时间才可以试机。

4、室内机的出水口和水槽：由于空调的长时间没清洗会导致里面的灰尘增多，时间长了还会把室内机的出水口堵住，或是水槽里面长期有灰尘在腐烂变质，这个地方也是空调为什么有一股怪味出来的主要地方。 以上就是清洗空调最应该注意的几个部位。除了空调的清洗要注意外，空调的正确使用也是非常重要的，这也是保证您舒适和健康的关键。空调只有勤保养清洗才能使空调始终保持在最佳的状况。

**空调清洗要注意**

1、清洗空调的散热片，要用专门清洗空调的空调清洗剂清洗，均匀的盆栽空调的散热片上面，半个小时左右，清洗剂会把散热片上面的灰尘污垢溶解，然后再打开空调制冷，运行大概也是半个小时左右。

2、室外机悬挂的跟高，一个是危险，一个是不宜清理，需要找专业的清洗空调人员来帮忙。

3、清洗空调滤网的时候要注意不要用热水或者洗衣粉等有酸碱性较强的清洗剂清洗，避免变形。

4、清洗空调外壳，特别是显示面板的时候，一定要把抹布中的水分拧干后再擦拭，以免水进入到面板里面发生短路连点，损坏空调。