**株洲油烟管道清洗加盟公司简述常用的油烟管道清洗方法**

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。

油烟管道是学校食堂、饭店厨房、酒店厨房等地方的排烟设施，能够有效的将油烟排出到室外，实现室内环境的净化，而且杜绝了火灾的发生，对烹厨来说也有利于身心的健康。

下面保嘉清洗给大家说说**常用的油烟管道清洗方法。**

1. 油烟管道清洗方法一：人工进入  
   　　这种办法适用于大于40公分的平行烟道，人工钻进去清洗，该办法劳动强度比较大，要注意通风及装备低压照明用具。  
   2、油烟管道清洗方法二：拆卸  
   　　当人工没有办法进入油烟管道时可选用拆卸法。这个办法是清洗最彻办法，可是施工难度比较大，需求的人工也许多，费用高。技能人员先依据烟道的实际情况，测算出拆卸的间隔差，再两头延伸清洁。  
   3、油烟管道清洗方法三：开孔  
   　　这个办法比较简单，费用也比较低。需求技能人员先测算出需求开孔的间隔间隔，开孔位置，开孔巨细和开孔数量，再经过这些孔对油烟管道内进行清洗，最后再密封每个孔。开孔法是在人工法和拆卸法都无法清洗的时候用的。  
   4、油烟管道清洗方法四：机器设备清洗  
   　　人工不能进入，不方便拆卸，油污比较少，清洗周期较短的油烟管道能够用这个办法，这个办法难度最小，简单操作，且工作量最小，费用最低。在管道内喷洒清洗剂，油污软化后，再电动软轴刷刷洁净。  
   5、油烟管道清洗方法五：空降  
   　　这个办法主要适用于清洗50公分以上的竖油烟管道。管道的最上截和最下截先由技能人员拆开，技能人员系着安全绳从上而下清洗烟道内的尘垢。这个办法比较风险，技能要求高，费用高，但清洗效果好。