**清洗空调的好方法，给自己一个动手的机会！**

面对高温炙烤的天气，空调就慢慢的被请进了很多人的家里，吹着凉爽的空调，是一种非常舒适的体验。那么小编就想问问大家，在吹着空调的时候，是否想过空调里面已经很脏了，因为空调出风口作为调节房间温度的主要输出口，是细菌灰尘的集中点。表面的灰尘我们可以定期抹布擦拭干净，然而内部的清洁并不能就这么忽略了。避免危害气体的长期吸入，保持纯净的空气流通，降低家用空调的损耗率，清洗空调才是目前最好的方法。

说了这么多，不就是要清洗空调嘛？可是我不会怎么办？下面小编就来给你一个自己动手清洗空调的机会！体验一把清洗空调的乐趣！不想自己清洗的朋友也可以保存下来，说不定会对自己有帮助，在找专业的清洗公司清洗空调时你就知道他们清洗服务做没做到位了。

一、取出家用空调过滤网

清洗之前需断开家用空调电源，打开前面板的扣住面板突出部（左右二处），将面板打开到面板停开的位置，约60度，然后抽出空气过滤网稍向上提起空气过滤网中央的手柄，向下方抽出。

二、装上过滤网

将过滤器的爪部插进前格栅内。锁紧装置是用爪卡住的原理，所以请按前面板的两端和中央的3个部位。装上过滤网后，合上面板静置10分钟后，开启家用空调并把风量及制冷量调至，保持开启家用空调30分钟，即可。

三、清洗蒸发器

先将柜机的面板拆下，找到家用空调的蒸发器，将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在家用空调蒸发器上，然后盖上面板，静置10分钟左右，开启家用空调并把风量及制冷量调至，保持开启家用空调30分钟，即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物，可用一块湿布盖住出风口。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。我们依靠诚信、专业的服务态度，已承接多种清洗保洁业务，严格按照6S标准为三一集团，晟通科技，芙蓉区政府，湖南省委九所宾馆、省人大、广汽三菱、中国建设银行，中国移动公司，中国中兴通讯，华天大酒店，衡阳富士康等多家企事业单位大型百货商场、和上千家连锁酒店提供过清洗、保洁服务，赢得众多客户的信赖。