**衡阳油烟管道清洗公司简述油烟管道清洗方法**

油烟管道是人人熟悉的厨房油烟排除和消散装置，在安装油烟管道前要充分的考虑到厨房内，各种设施的安装位置和要实用的空间范围，对油烟管道的安装进行合理的规划，这样不仅操作方便，还可以根据厨房的使用情况进行分别运行，不会造成几台油烟机同时运行的现象，减少了厨房的运行成本。另外在长期的油烟机使用后，需要对油烟系统进行全面的清洗保养工作，来防范火灾的发生，减少室内的油烟污染。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，专业油烟管道清洗十几年，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。业务遍布长沙、株洲、湘潭、娄底、衡阳、永州、邵阳、岳阳、吉首、张家界等受到了良好的口碑。实惠的价格、专业的技术，真的是您的不错选择！

**油烟管道清洗方法**

1、人工进入法：

对于大于40公分见方的平行烟道能够人工钻进去进行清理，此法劳动强度很大，应该注意加强通风，配备低压(36V)照明电源。

2、拆卸法：

当烟道低于40公分见方时，人工无法进入时运用此法。

此方法为最彻底、清洁效果较好的清洁方法，但施工难度大，工人量亦大，同时费用也相对较一些。

3、开孔法：

此方法较拆卸法来说相对容易，费用相对低一些，对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道运用此法。

4、机器设备清洗法：

此方法最容易操作、难度较低、工作量最小、费用较低的烟道清洗方法，对于油污较少，清洗周期短的烟道运用此法清理，先把管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再拿30米长的电动软轴刷将油污刷洗干净。

5、空降法：

此法主要用来清洗50公分见方以上的竖烟道，技术人员先拆下管道的最上截与最下截，在烟道上方固定高空安全绳，系好安全带，技术人员从上到下清洗竖烟道内的油污。