**邵阳高楼外墙清洗公司浅谈外墙清洗的方法及安全意识**

 湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。公司拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的

随着城市快速的发展，很多高楼都是拔地而起，可是高楼外墙经过长时间的风吹日晒，以及雨水侵蚀后，失去了往日的光彩，为了保障城市的良好形象，在这个时候就要对高楼外墙进行清洗保洁。

然而，外墙清洗是一项技术活，在清洗的时候不仅要注意清洗技巧更要注重安全，只有掌握了一定的外墙清洗技术和技巧，才能做完美、更好。下面保嘉清洗给大家说说高楼外墙清洗的方法。主要包括了要根据场地环境制定工作方案；做好工作中的安全防护措施；工作人员之间要有良好的协调合作精神等。

    1、做好工作中的安全防护措施：工作人员工作时，应身穿工作服、戴好安全帽，工作前要系好安全带，才能进行工作。进行清洁墙面时，将清洁工具放入桶中，使其吸收到足够的清洁剂，然后均匀涂抹到墙上，一般是遵从从上到下的顺序清理，交叉相压，不漏涂。

    2、工作人员之间要有良好的协调合作精神：确认应清理部分已清理干净，滑动吊篮或吊板，继续向下清理。清理墙面时，不允许嬉笑吵闹及携带与工作无关的物品，工作人员之间要相互帮助。清理完成后，在地面工作人员的指挥下，小心的从吊篮上下来。收拾好清理工具后方可离去。

3、要根据场地环境制定工作方案：在正式工作之前，要先观察屋顶状况，看能否安装吊篮、吊板等物，吊篮、吊板在屋顶移动时有无障碍，霓虹灯、广告招牌是否妨碍工作进行，如有，应及时处理或改变工作方案。确定水源、电源的方位，墙面的材质及脏污程度，以便选择正确的清洁方法和工具。安装吊篮、吊板等运载工具，并在地面上设置警示牌和拦护绳。在工作人员进行工作之前，检查机械设备、用具、绳子、坐板、扣锁、安全绳有无损坏，确认无误后方能进行清洁工作。

**高楼外墙清洗的安全意识**

    1、停用或移动设备时必需拉闸断电防止意外发生。

    2、使用电动设备前检查机械设备是否完好电源有无漏电现象严禁带病运转。要设立“高空作业”提示牌，预防伤害他人。

    3、地面功课时要设立“小心地滑”提示牌提醒过往行人避免滑倒摔伤。

    4、纯熟把握安全用电知识及设备机能，带水功课时留意绝缘防护，避免发生短路危险。

    5、每一位工作人员要以安全为主进入工作区域严格按照《操纵规程》工作不得违章功课。

    6、使用外墙清洗化学清洁剂时了解材料的机能留意自身保护及不损伤其它物品。

    7、高空作业时妥善使用工具不得往下投掷工具及丢弃废料。