**湖南长沙最专业的空调清洗公司浅谈空调清洗的误区！**

喜欢使用空调的朋友，每次在房间里感受着炎热的夏天带来的清凉！有着说不粗的舒适感，相比在外面接受阳光炙烤的人来说，吹着空调，吃着冰镇西瓜，是多么惬意的一件事。而有一部分使用空调的人并不知道空调在静置一段时间后，过滤网会积聚大量灰尘，成为细菌病毒的聚居地。所以空调清洗就显得尤为重要了，不过要注意的是，空调清洗时有许多误区的，不懂的千万别自己动手！找专业的空调清洗公司比较好。

空调在长期使用后滤网会积压灰尘，如果不及时地清理，灰尘过量，就会积压滤网，造成堵塞，空调失去了调节温度的作用，而且容易损坏，时间再久点就有火灾隐患。

由于空调安装在密闭的空间里，而空调是循环室内空气而不是产生新的空气，所以使用空调要经常通风。如果室内原来就有很多灰尘、细菌等，那么被空调循环起来，这些污染物就被吹到室内各个角落。影响我们的健康。当空调滤网布满灰尘时，会使空调性能大打折扣。加强了空调的工作强度，浪费了金钱和能源。

所以我们就要学会如何清洗空调。室内空调清洁大致分三步，室内机外壳、过滤网、和散热片。虽然清洁消毒比修理简单，我们可以自行清洗，但是不懂的千万别乱动，不然会严重折损空调寿命，还会导致空调用起来轰鸣声不断。

1、外壳的清洁：用柔软的抹布擦拭裸露的外壳，然后打开前面板，擦拭空调盖内部的灰尘。

2、散热片的清洁消毒：用专业的空调清洁剂反复喷淋散热片，进行3次，静置10分钟，令清洁剂与散热片上的细菌充分接触并杀死细菌，然后放回过滤网，盖上面板，接通电源，让空调在制冷模式下运行半小时。

3、过滤网的清洁：取下过滤网，轻轻拍去表面灰尘。用清水清洗滤网，冲洗干净后用抹布擦干或晾干。如果过滤网的灰尘过多，可以使用清洁液进行清洗。但是要避免阳光直晒或明火烘干，避免过滤网变形。

如果自己不会清洗拆卸、安装空调也没关系，可以让湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司专业的空调清洗公司来帮你哦。