**长沙油烟管道清洗主要内容有哪些？**

油烟管道是厨房里必备的电子设备，通过它可以将厨房的油烟排出到室外，让油烟得到净化，避免了对人体造成伤害，可是油烟管道使用久了就会积满油垢，这个时候就只有通过清洗油烟管道来保证其排油烟的效果了，下面小编给大家介绍下油烟管道清洗主要内容有哪些？

1、 烟罩及灶台  
   [重庆烟道清洗](http://www.cqcjhbgc.com/" \t "http://www.cqcjhbgc.com/content/_blank)内容包含烟罩外表、烟罩内的灯罩、运水体系、防火网、排烟口、以及灶台外表。清洁的要点部位是经过排烟口与烟罩同步平行的排烟道。咱们将要点对平行烟道内部进行完全清洁。选用的首要办法是人员进入烟道内进行清洁。但咱们公司与其他公司比较，较大的优势和特点是：关于排烟口窄小，人工无法进入烟道或出于烟道本身杂乱、狭隘、人工无法进行清洗，但又存在着严重危险的，我公司可运用特别设备进行清洁，不留死角，消除客户的疑虑和忧虑，消除全部潜在的火灾危险。

2、 风机和油烟净化器  
a、 风机  
    咱们不但对风机外表进行清洁，并且将风机进行拆开后，对其内部进行清洗，清洗人员把握相关专业知识并且有丰厚经历的人员担任，保证清洗后风机工作正常.丈量风机工作风速.和平衡度。  
B、油烟净化器  
    我公司供给内置高压极片的清洗。80%左右的厨房排烟不畅，首要原因往往都是.由于长期没有对油烟净化器内置高压极片进行清洗，油污阻塞形成的，我公司运用专用高压极片清洗设备清洗。  
3、 风机衔接帆布或烟道  
   风机与烟道衔接的办法一般有两种状况：一种是用帆布相衔接，而另一种是直接与烟道相连的硬衔接。我公司供给替换风机衔接防火帆布的效劳。如果是烟道硬衔接，咱们将与风机衔接的烟道完全清洁。

4、烟道清洗

（1）外部烟道

关于距前次清洁时刻未超越一年的外部竖烟道，暂时可不必清洗，因为较轻的油烟被风吸走，较重的油烟则会沉积在横烟道的弯头处，如果要清洗竖烟道的，保嘉清洗就会根据烟道的口径大小来选择清洗烟道的方法。

（2）外部横烟道

一般清洗的重点就是横向烟道。可以根据厨房烟道的实际情况选择合适的清洗方法。